Ausschreibungstext
————————————————————————————————————————
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Einlegen
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 1195 mm x Breite 295 mm x Höhe 35 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 1200 mm x Einbaubreite: 300 mm x Einbautiefe: 110 mm
Gewicht: 2,26 kg
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
Zulässige Umgebungstemperatur: -30 °C ... +50 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016
Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom: ≤ 15,3 A / 258 µs bei 230 V AC
Leistungsaufnahme: 36 W
Stromaufnahme: < 0,3 A
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Betriebsgerät: BOKE BK-DWL040E-A1050ADP
Diffusor: prismatisch
Entblendung: DDP (mikro-prismatisch)
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 95 °
Unified Glare Rating (UGR): < 19
Lichtstrom: 4320 lm
Lichtausbeute: > 120 lm/W
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Farbwiedergabeindex Ra: 85
Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
Konformität: CE, RoHS
Garantie: 5 Jahre