Ausschreibungstext
————————————————————————————————————————
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Abpendeln
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 1230 mm x Breite 68 mm x Höhe 70 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 1230 mm x Einbaubreite: 68 mm x Einbautiefe: 70 mm
Gewicht: 1,86 kg
Schutzart: IP40
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +45 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom: ≤ 15,3 A / 258 µs bei 230 V AC
Leistungsaufnahme: 38,5 W
Stromaufnahme: < 0,3 A
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Betriebsgerät: BOKE BK-DGL040S-A1050ADN
Diffusor: prismatisch
Entblendung: DDP (mikro-prismatisch)
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 100 °
Unified Glare Rating (UGR): < 19
Lichtstrom: 4080 lm
Lichtausbeute: > 106 lm/W
Farbtemperatur: 2700-6500 K (Tunable White)
Farbwiedergabeindex Ra: 85
Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
Konformität: CE, RoHS
Garantie: 5 Jahre