Ausschreibungstext
————————————————————————————————————————
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Einlegen
Montageort: Decke
Durchmesser & Höhe: 180 x 92 mm
Einbaudurchmesser: 165 - 170 mm
Gewicht: 650 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
Zulässige Umgebungstemperatur: -30 °C ... +40 °C
Farbe: schwarz
Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom: 19 A
Leistungsaufnahme: 20 W
Stromaufnahme: < 0,3 A
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Betriebsgerät: BOKE BK-DWL022E-A600ADP+connection box BK-BAS010
Diffusor: prismatisch
Entblendung: DDP (mikro-prismatisch)
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 55 °
Unified Glare Rating (UGR): < 19
Lichtstrom: 2100 lm
Lichtausbeute: > 105 lm/W
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarbe: Tunable White
Farbwiedergabeindex Ra: >90
Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
Konformität: CE, RoHS
Garantie: 5 Jahre