onework / Beleuchtung Innenbereich / Stromschienenstrahler
onework LUX TL 24 TW DALI weiß
LED-Leuchte für Stromschiene
	•	Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
	•	Steuerungssystem: DALI-2
	•	Montageart: Anbau
	•	Montageort: Montageschiene
	•	Durchmesser: 66 mm
	•	Abmessungen: Länge 125 mm
	•	Schutzart: IP20
	•	Schutzklasse: II
	•	Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
	•	Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +35 °C
	•	Farbe: weiß 
	•	Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
	•	Einschaltstrom: ≤ 15,3 A / 258 µs bei 230 V AC
	•	Leistungsaufnahme: 20,0 W
	•	Stromaufnahme: < 0,3 A
	•	Standby-Verbrauch: < 0,5 W
	•	Betriebsgerät: HEP LWDC36W1000NLR-T2CH
	•	Drehwinkel: 350 °
	•	Neigungswinkel: 90 °
	•	Lichtaustritt: direkt
	•	Ausstrahlungswinkel: 24 °
	•	Unified Glare Rating (UGR): < 19
	•	Lichtstrom: 1900 lm
	•	Lichtausbeute: > 120 lm/W
	•	Farbtemperatur: 2700-6500 K (Tunable White)
	•	Farbwiedergabeindex Ra: >90
	•	Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
	•	Konformität: CE, RoHS
	•	Garantie: 5 Jahre