onework / Beleuchtung Innenbereich / Deckeneinlegeleuchte
onework LUX 625 DIM DALI schwarz
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
	•	Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
	•	Steuerungssystem: DALI-2
	•	Montageart: Einlegen
	•	Montageort: Decke
	•	Abmessungen: Länge 620 mm x Breite 620 mm x Höhe 35 mm
	•	Einbaumaß: Einbaulänge: 625 mm x Einbaubreite: 625 mm x Einbautiefe: 110 mm
	•	Gewicht: 2,24 kg
	•	Schutzart: IP20
	•	Schutzklasse: II
	•	Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
	•	Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +40 °C
	•	Farbe: schwarz
	•	Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
	•	Einschaltstrom: ≤ 15,3 A / 258 µs bei 230 V AC
	•	Leistungsaufnahme: 32 W
	•	Stromaufnahme: < 0,3 A
	•	Standby-Verbrauch: < 0,5 W
	•	Betriebsgerät: BOKE BK-DWL040E-A1050ADP+connection box BK-BAS010
	•	Diffusor: prismatisch
	•	Entblendung: DDP (mikro-prismatisch)
	•	Lichtaustritt: direkt
	•	Ausstrahlungswinkel: 95 °
	•	Unified Glare Rating (UGR): < 19
	•	Lichtstrom: 4300 lm
	•	Lichtausbeute: > 130 lm/W
	•	Farbtemperatur: 4000 K 
	•	Dimmbar: DALI dimmbar
	•	Farbwiedergabeindex Ra: >80
	•	Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
	•	Konformität: CE, RoHS
	•	Garantie: 5 Jahre