onework CORE – KNX-Raumautomationszentrale für Licht, Temperatur, Luftqualität und Blendschutz
onework CORE KNX KNX-zertifizierte Raumautomationszentrale zur gewerkeübergreifenden Steuerung von Licht, Temperatur, Luftqualität und Blendschutz in gewerblichen Immobilien.
Besondere Produktfunktionen:
	•	Lichtsteuerung mit Präsenz- und Tageslichtregelung, inklusive HCL-Unterstützung gemäß DIN SPEC 67600
	•	Adaptive Temperaturregelung unter Einbeziehung von Jalousien und Fenstern zur Energieoptimierung
	•	Luftqualitätsregelung mit automatischer Fenstersteuerung oder manuellen Lüftungshinweisen
	•	Integrierte Blendschutzautomatik zur Reduzierung von Blendung und Steuerung der Sonneneinstrahlung
	•	Einfache Parametrierung über die KNX-Standardinbetriebnahmesoftware (ETS)
	•	Lokaler, datenschutzkonformer Betrieb ohne Cloud-Anbindung
	•	Erweiterbar zur Steuerung von bis zu 30 Räumen über den KNX-Bus
Benutzerschnittstelle:
KNX-Bus, Ethernet, USB-C
Steuerungssystem:
KNX
Montage:
	•	Montageart: DIN-Schienenmontage (TS-35, EN 50022)
	•	Montageort: Schaltschrank
Abmessungen & Material:
	•	Breite: 108 mm
	•	Höhe: 91 mm
	•	Tiefe: 59 mm
	•	Teilungseinheiten: 6
Schutzart & Umgebungsbedingungen:
	•	Schutzart: IP20
	•	Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
	•	Relative Luftfeuchte: 5–85 %, nicht kondensierend
Elektrische Ausführung:
	•	Spannungsversorgung: 24–30 V DC, Power over Ethernet (PoE), redundantes Netzteil
	•	Leistungsaufnahme: ≤ 10 W
Schnittstellen:
	•	KNX über Bus-Klemme (Twisted Pair)
	•	Spannungsversorgung über Bus-Klemme
	•	Ethernet mit PoE über RJ45-Buchse
	•	Ethernet über RJ45-Buchse
	•	USB-C