KNX-zertifizierte Raumautomationszentrale mit integrierter Steuerung für Licht, Temperatur, Luftqualität und Blendschutz
Besondere Produktfunktionen: Gewerkeübergreifende Steuerung für Licht, Temperatur, Luftqualität und Blendschutz; Unterstützung für Human Centric Lighting (HCL) gemäß DIN SPEC 67600; Intelligente Jalousie- und Temperatursteuerung mit Energy Harvesting; Automatische und manuelle Fenstersteuerung zur Verbesserung der Luftqualität; Einfache Parametrierung über die KNX-Standardinbetriebnahmesoftware (ETS); Lokaler, datenschutzkonformer Betrieb ohne Cloud-Anbindung.
Benutzerschnittstelle: KNX-Bus, Ethernet, USB-C
Steuerungssystem: KNX
Montageart: DIN-Schienenmontage (TS-35, EN 50022)
Abmessungen: Breite 108 mm, Höhe 91 mm, Tiefe 59 mm
Gewicht: -
Schutzart: IP20
Schutzklasse: -
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5–85 %, nicht kondensierend
Farbe: -
Nennspannung: 24–30 V DC, Power over Ethernet (PoE), redundantes Netzteil
Leistungsaufnahme: ≤ 10 W
Schnittstellen:
KNX über Bus-Klemme (Twisted Pair)
Spannungsversorgung über Bus-Klemme
Ethernet mit PoE über RJ45-Buchse
Ethernet über RJ45-Buchse
USB-C
Automationen:
Lichtsteuerung: Präsenz- und tageslichtabhängige Regelung mit HCL-Unterstützung
Temperatursteuerung: Intelligente Heiz- und Kühlsteuerung unter Einbeziehung von Fenstern und Jalousien
Luftqualitätssteuerung: Automatische Fenstersteuerung oder manuelle Hinweise zur Lüftung
Blendschutz: Dynamische Jalousiesteuerung zur Reduzierung von Blendung und Energieverbrauch
Erweiterbarkeit: Steuerung von bis zu 30 Räumen; Kombinierbar mit weiteren onework CORE Einheiten über den KNX-Bus
Betriebssicherheit: KNX-Grundfunktionen bleiben auch bei Geräteausfall erhalten; Unabhängig von Cloud-Diensten