DALI-2-zertifizierte LED-Deckeneinlegeleuchte mit Tunable White-Funktion (2700K – 6500K) für Human Centric Lighting (HCL).
Besondere Produktfunktionen: Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung durch opalen Diffusor; Individuelle Steuerung der Farbtemperatur zur Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien; Hohe Lichtqualität mit einem Farbwiedergabeindex von > 85; Energieeffiziente LED-Technologie mit einer Lichtausbeute von 120 lm/W; DALI-2 Steuerung zur Integration in moderne Lichtmanagementsysteme; Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L70B50 @ 25°C).
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Einlegen
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 620 mm, Breite 620 mm, Höhe/Tiefe 35 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 625 mm, Einbaubreite: 625 mm, Einbautiefe: 110 mm
Gewicht: 2425 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016
Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom: ≤ 60A / 100 µs @ 230 V AC
Leistungsaufnahme: 40 W
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Lichtstrom: 4000 lm
Lichtausbeute: 120 lm/W
Farbtemperatur: 2700–6500 K (Tunable White)
Farbwiedergabeindex: Ra > 85
Farbtoleranz: ≤ 5 SDCM
Lichtaustritt: Direkt
Ausstrahlungswinkel: 120°
Lebensdauer: L70B50 (25 °C): 50.000 h / L80B10 (25 °C): 40.000 h / L90B10 (25 °C): 20.000 h
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,75 – 1,5 mm²
Länge der Anschlussleitung: 0,17 m