onework / Beleuchtung Innenbereich / Pendelleuchte
onework LUX LL 1200 TW DALI schwarz
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
	•	Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
	•	Steuerungssystem: DALI-2
	•	Montageart: Abpendeln
	•	Montageort: Decke
	•	Abmessungen: Länge 1230 mm x Breite 68 mm x Höhe 70 mm
	•	Einbaumaß: Einbaulänge: 1230 mm x Einbaubreite: 68 mm x Einbautiefe: 70 mm
	•	Gewicht: 1,86 kg
	•	Schutzart: IP40
	•	Schutzklasse: II
	•	Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
	•	Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +45 °C
	•	Farbe: schwarz
	•	Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
	•	Einschaltstrom: ≤ 15,3 A / 258 µs bei 230 V AC
	•	Leistungsaufnahme: 38,5 W
	•	Stromaufnahme: < 0,3 A
	•	Standby-Verbrauch: < 0,5 W
	•	Betriebsgerät: BOKE BK-DGL040S-A1050ADN
	•	Diffusor: prismatisch
	•	Entblendung: DDP (mikro-prismatisch)
	•	Lichtaustritt: direkt
	•	Ausstrahlungswinkel: 100 °
	•	Unified Glare Rating (UGR): < 19
	•	Lichtstrom: 4080 lm
	•	Lichtausbeute: > 106 lm/W
	•	Farbtemperatur: 2700-6500 K (Tunable White)
	•	Dimmbar: DALI dimmbar
	•	Farbwiedergabeindex Ra: >85
	•	Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
	•	Konformität: CE, RoHS
	•	Garantie: 5 Jahre