onework / Beleuchtung Innenbereich / Spot / Downlight
onework LUX Spot 180 TW DALI schwarz
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
	•	Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
	•	Steuerungssystem: DALI-2
	•	Montageart: Einlegen
	•	Montageort: Decke
	•	Durchmesser & Höhe: 180 x 92 mm
	•	Einbaudurchmesser: 165 - 170 mm
	•	Gewicht: 650 g
	•	Schutzart: IP20
	•	Schutzklasse: II
	•	Schlagfestigkeit: nicht spezifiziert
	•	Zulässige Umgebungstemperatur: -30 °C ... +40 °C
	•	Farbe: schwarz
	•	Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
	•	Einschaltstrom: 19 A
	•	Leistungsaufnahme: 20 W
	•	Stromaufnahme: < 0,3 A
	•	Standby-Verbrauch: < 0,5 W
	•	Betriebsgerät: BOKE BK-DWL022E-A600ADP+connection box BK-BAS010
	•	Diffusor: prismatisch
	•	Entblendung: DDP (mikro-prismatisch)
	•	Lichtaustritt: direkt
	•	Ausstrahlungswinkel: 55 °
	•	Unified Glare Rating (UGR): < 19
	•	Lichtstrom: 2100 lm
	•	Lichtausbeute: > 105 lm/W
	•	Farbtemperatur: 2700–6500 K (Tunable White)
	•	Lichtfarbe: Tunable White
	•	Farbwiedergabeindex Ra: >90
	•	Lebensdauer: ≥ 50.000 h (L80B50)
	•	Konformität: CE, RoHS
	•	Garantie: 5 Jahre